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Apollo Tyres präsentiert auf der IAA Transportation das komplette EnduMile-Sortiment für den Fernverkehr

· Die neuen, in Europa entwickelten Lkw-Reifen EnduMile LHA, LH Front und LHD ergänzen den bestehenden Anhängerreifen LHT und vervollständigen damit das spezielle Fernverkehrs-Sortiment von Apollo Tyres
· Sie wurden entwickelt, um Kraftstoffeffizienz und hohe Laufleistung in Einklang zu bringen und so Fernverkehrsflotten dabei zu helfen, die Betriebskosten über die gesamte Lebensdauer zu senken
· LHA und LHD bieten eine um zehn Prozent beziehungsweise bis zu 20 Prozent höhere Laufleistung als führende Tier-1-Wettbewerber

7 September 2026 – Apollo Tyres Ltd wird auf der IAA Transportation 2026 in Hannover (15.–20. September) drei neue EnduMile-Fernverkehrsreifen vorstellen, die alle in Europa entwickelt wurden, um ein optimales Gleichgewicht zwischen hoher Laufleistung, Kraftstoffeffizienz und Langlebigkeit zu bieten und so Flottenbetreibern dabei zu helfen, die Anschaffungs- und Betriebskosten für Reifen zu senken.

Die neuen Reifenmodelle EnduMile LHA, LH Front und LHD ergänzen den bewährten EnduMile LHT-Anhängerreifen von Apollo Tyres und vervollständigen damit das Produktangebot der Marke, das speziell für Fernverkehrsflotten entwickelt wurde.

Das EnduMile-Portfolio wurde entwickelt, um eine zentrale Herausforderung für Fernverkehrsunternehmen zu bewältigen: die Maximierung der Kraftstoffeffizienz ohne Einbußen bei der Lebensdauer der Reifen. Zwar kann ein geringer Rollwiderstand zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch beitragen, doch benötigen Betreiber auch Reifen, die eine konstant hohe Laufleistung bieten, um die Betriebskosten über die gesamte Lebensdauer zu minimieren. Die EnduMile-Reihe wurde entwickelt, um ein optimales Gleichgewicht zwischen diesen Eigenschaften zu gewährleisten.

Die Modelle EnduMile LHA und LH Front wurden beide in erster Linie für die Lenkachse entwickelt. Der EnduMile LHA ist für den Einsatz in allen Positionen geeignet, während der EnduMile LHD für die Antriebsachse konzipiert wurde. Die gesamte EnduMile-Produktreihe trägt das „Three-Peak Mountain Snowflake“-Symbol, das die Eignung für den Einsatz unter anspruchsvollen Winterbedingungen bescheinigt.

EnduMile LHA und LH Front für Lenkachsen in Fernverkehrsfahrzeugen 
Der EnduMile LHA ist in der Größe 315/70 R22.5 erhältlich und ein Allpositionsreifen, der in erster Linie für den Einsatz an der Lenkachse konzipiert ist. Er zeichnet sich durch ein schlankes, kompaktes Profildesign mit einer breiten Aufstandsfläche aus, während seine optimierte Aufstandsfläche für gleichmäßigen Verschleiß, präzises Lenkverhalten und hohe Stabilität sorgt. In kontrollierten europäischen Feldtests erzielte der EnduMile LHA eine um zehn Prozent höhere Laufleistung als ein führender Tier-1-Wettbewerber.

Ineinandergreifende 3D-Lamellen sorgen für sicheren Halt bei Nässe, und das Profildesign ermöglichte die Einstufung in die Klasse A beim externen Rollgeräusch. Die „Invisible Groove Technology“ von Apollo Tyres verändert die Form der Profilrillen schrittweise mit zunehmendem Reifenverschleiß und trägt so dazu bei, dass der Reifen über seine gesamte Lebensdauer hinweg zuverlässigen Grip auf nasser und verschneiter Fahrbahn bietet.



Eine speziell entwickelte Laufflächenmischung mit verstärkter Polymertechnologie sorgt für hohe Laufleistungen, trägt zur Kraftstoffeffizienz bei und maximiert die Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen. Der verstärkte Wulstbereich und die speziell entwickelte Karkasse des Reifens optimieren die Haltbarkeit im anspruchsvollen Fernverkehr.

Der EnduMile LH Front ist in der Größe 385/55 R22.5 erhältlich und stellt eine Größenerweiterung des LHA-Profils dar. Er verfügt über dasselbe schlanke, kompakte Profildesign, die gleiche breite Aufstandsfläche und die ineinandergreifenden 3D-Lamellen.

EnduMile LHD für Antriebsachsenanwendungen im Fernverkehr 
Der EnduMile LHD-Antriebsreifen wird in der Größe 315/70 R22.5 erhältlich sein und wurde entwickelt, um für Fernverkehrsflotten ein verbessertes Gleichgewicht zwischen Laufleistung und Kraftstoffeffizienz zu bieten. Sein laufrichtungsgebundenes Profil mit Blockrippen sorgt für eine breite Aufstandsfläche mit optimierter Druckverteilung und sorgt so für starke Traktion, gleichmäßigen Verschleiß und eine längere Laufleistung. In kontrollierten europäischen Feldtests erzielte der EnduMile LHD eine um bis zu 20 Prozent höhere Laufleistung als ein führender Tier-1-Wettbewerber.

Ineinandergreifende Mittelblöcke verbessern die Stabilität und sorgen für eine effiziente Drehmomentübertragung, während eine Laufflächenmischung der neuen Generation mit Hybrid-Füllstofftechnologie die Lebensdauer, die Kraftstoffeffizienz und die Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen erhöht.

Wie der LHA erreicht er die Klasse A bei den externen Fahrgeräuschen und verfügt über die „Invisible Groove Technology“, die dazu beiträgt, über die gesamte Lebensdauer des Reifens hinweg einen zuverlässigen Grip zu gewährleisten. Ein verstärkter Wulstbereich und eine speziell entwickelte Karkasse stärken die Reifenstruktur, sodass der Reifen anspruchsvollen Straßenbedingungen standhält und eine gleichbleibende Leistung bietet.

Ein komplettes EnduMile-Sortiment für jede Achse
Die drei neuen Produkte knüpfen an den Einstieg von Apollo Tyres in das spezielle Fernverkehrssegment im Jahr 2023 mit dem EnduMile LHT an, dem ersten Fernverkehrs-Anhängerreifen des Unternehmens. Als Reaktion auf die starke Kundennachfrage folgte 2024 eine zweite LHT-Größe.

Der EnduMile LHT ist nun in den Größen 385/55 R22.5 und 385/65 R22.5 erhältlich und verfügt über die Energieeffizienzklasse A in den Kategorien Rollwiderstand und Außengeräusch. Sein rolloptimiertes Profilmuster, die breite Aufstandsfläche und die fortschrittliche Gummimischung tragen dazu bei, den Kraftstoffverbrauch zu minimieren und einen gleichmäßigen Verschleiß zu fördern, während seine robuste Karkasse die Runderneuerbarkeit unterstützt und die Betriebskosten senkt.

„Die Vervollständigung der EnduMile-Produktreihe stellt einen wichtigen Meilenstein für Apollo Tyres dar und unterstreicht unser Engagement für den europäischen Lkw- und Busmarkt“, sagt Daniele Lorenzetti, Chief Technology Officer bei Apollo Tyres Ltd. „Fernverkehrsunternehmen stehen Reifen mit geringem Rollwiderstand oft skeptisch gegenüber, wenn eine verbesserte Kraftstoffeffizienz auf Kosten der von ihnen erwarteten hohen Laufleistungen geht. Mit der EnduMile-Produktreihe haben wir uns zum Ziel gesetzt, ein Gleichgewicht zwischen Kraftstoffeffizienz und Laufleistung herzustellen, um Flotten dabei zu unterstützen, ihre Betriebskosten zu senken. Die in Europa unter Einsatz erstklassiger Anlagen und modernster Technologie entwickelte Produktreihe wurde in zahlreichen europäischen Märkten und unter verschiedenen Betriebsbedingungen rigoros getestet und validiert, um 


den höchsten Standards in Bezug auf Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit gerecht zu werden.“

Das gesamte EnduMile-Sortiment wird erstmals gemeinsam auf der IAA Transportation 2026 präsentiert, die vom 15. bis 20. September in Hannover stattfindet, im Anschluss an den Pressetag der Veranstaltung am 14. September.

Besucher können sich die Reifen am Stand B34 von Apollo Tyres in Halle 12 ansehen.

-ENDE-

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 

Ansprechpartner
Tim Westermann
Tel.: +49 (0)531 / 61 83 00 61
E-Mail: westermann@pressinjection.de


Über Apollo Tyres Ltd
Apollo Tyres Ltd ist ein internationaler Reifenhersteller und die führende Reifenmarke in Indien. Das Unternehmen verfügt über mehrere Produktionsstätten in Indien sowie eine weitere in Ungarn. Es vermarktet seine Produkte unter seinen beiden globalen Marken – Apollo und Vredestein – und seine Produkte sind in über 100 Ländern über ein umfangreiches Netzwerk aus Markengeschäften, Exklusivhändlern und Mehrmarken-Verkaufsstellen erhältlich.
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