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[bookmark: _Hlk75431152]Test indipendenti confermano che il Vredestein Quatrac Pro 2 offre prestazioni di frenata sul bagnato e tenuta su neve ai vertici della categoria

· Pneumatico premium per tutte le stagioni ad altissime prestazioni che ottiene la classe “A” di aderenza sul bagnato su tutta la gamma di misure
· Ha registrato i tempi sul giro più veloci e il punteggio più alto assegnato dai piloti nei test indipendenti di maneggevolezza sulla neve, a confronto con quattro dei principali concorrenti nel segmento dei pneumatici per tutte le stagioni
· Valutato presso Applus+ IDIADA in Spagna e presso il centro di test invernali UTAC in Finlandia
· Il Quatrac Pro 2 è ora disponibile in tutta Europa

29 ottobre 2026 - Le prestazioni ai vertici della categoria del nuovissimo pneumatico Vredestein Quatrac Pro 2, un modello premium ultra-ad alte prestazioni (UHP) per tutte le stagioni, sono state confermate da una serie di test indipendenti condotti in Spagna e in Finlandia. È emerso che lo pneumatico ha stabilito nuovi standard di riferimento per le prestazioni di frenata sul bagnato e, sulla neve, ha ottenuto i tempi sul giro più veloci in termini di maneggevolezza nel confronto con quattro dei principali concorrenti nel segmento degli pneumatici per tutte le stagioni.

Il nuovo pneumatico Vredestein ha inoltre dimostrato un miglioramento dell'8% nella resistenza all'abrasione rispetto al modello precedente, contribuendo a massimizzare la durata dello pneumatico. La resistenza al rotolamento è stata ridotta del 10% per aumentare l'autonomia di guida, a conferma della sua idoneità per l'ultima generazione di veicoli elettrici.

Il Quatrac Pro 2 è ora disponibile in un’ampia gamma di misure per cerchi con diametro compreso tra 17 e 24 pollici. A conferma delle sue credenziali sportive, lo pneumatico sarà offerto anche con larghezze del battistrada fino a 355 mm, rendendolo adatto ad alcune delle autovetture più potenti attualmente in commercio.

Lo pneumatico più veloce e orientato alle prestazioni sulla neve 
I test invernali sono stati condotti presso il centro prove invernali UTAC in Finlandia. Il team UTAC ha valutato il Quatrac Pro 2 e quattro dei suoi principali concorrenti di fascia alta utilizzando un sistema di prova con sensori installato su una BMW Serie 5 per registrare la velocità del veicolo e i tempi sul giro. Tutti gli pneumatici sono stati sottoposti alle stesse procedure di prova per garantire un confronto equo.

Il Quatrac Pro 2 ha registrato il tempo sul giro più veloce nel test di maneggevolezza sulla neve, dimostrando aderenza, equilibrio e controllabilità eccezionali. I tester indipendenti hanno descritto lo pneumatico come un prodotto in grado di offrire “eccellente reattività, stabilità e controllabilità in ogni circostanza”.

Per garantire la massima aderenza sulle superfici innevate, il Quatrac Pro 2 è dotato di lamelle “3D interlocking” – ovvero le minuscole fessure presenti nei blocchi del battistrada – nella zona della spalla. A differenza delle lamelle convenzionali, che presentano un taglio diritto, le facce interne sono a zig-zag sia sul piano orizzontale che su quello verticale, per limitare il movimento dei blocchi del battistrada. 

Il punto di riferimento per l'aderenza sul Bagnato
Applus+ IDIADA ha condotto ulteriori test indipendenti in Spagna, misurando la maneggevolezza e la frenata del Quatrac Pro 2 sia sull’asciutto che sul bagnato. Lo pneumatico Vredestein ha ottenuto prestazioni migliori sul bagnato rispetto ai suoi principali concorrenti. Tutti gli pneumatici sono stati testati su una corsia asfaltata certificata con un livello d’acqua prestabilito per valutare le prestazioni sul bagnato.

Il Quatrac Pro 2 si è distinto sul gruppo in condizioni di bagnato, offrendo un vantaggio del 7% in termini di frenata sul bagnato rispetto a uno dei concorrenti più affermati del segmento. Test separati hanno confermato che lo pneumatico ha inoltre ottenuto una classificazione “A” per l’aderenza sul bagnato su tutta la gamma di misure, un risultato unico nel segmento degli pneumatici UHP per tutte le stagioni.

Per garantire le sue prestazioni in tutte le condizioni atmosferiche, il Quatrac Pro 2 è dotato di scanalature longitudinali che massimizzano la resistenza all’aquaplaning, oltre a migliorare le prestazioni di frenata, l’aderenza e la trazione sul bagnato. Tutte le misure del Quatrac Pro 2 presentano quattro scanalature longitudinali – anch’esse uniche nella categoria – oltre a scanalature laterali direzionali che favoriscono un’efficace evacuazione dell’acqua.. 

Daniele Lorenzetti, Chief Technology Officer di Apollo Tyres Ltd, ha commentato: “Vredestein è da tempo riconosciuta per i suoi pneumatici premium per tutte le stagioni, e questi test indipendenti rafforzano tale reputazione. Il Quatrac Pro 2 ha dimostrato un’aderenza e una trazione eccezionali rispetto ad altri concorrenti del segmento premium, migliorando al contempo l’efficienza e la durata rispetto al modello precedente”.

Per ulteriori informazioni sulla gamma di pneumatici Vredestein, visita il sito: https://www.vredestein.it/

[FINE]

Per ulteriori informazioni, contattare: 
Katie Wheeler
PFPR Communications
Katie.wheeler@PFPR.com

Informazioni su Apollo Tyres Ltd
Apollo Tyres Ltd è un produttore internazionale di pneumatici e il marchio leader nel settore in India. L’azienda dispone di numerosi stabilimenti produttivi in India e di uno ciascuno nei Paesi Bassi e in Ungheria. L’azienda commercializza i propri prodotti con i suoi due marchi globali – Apollo e Vredestein – e i suoi prodotti sono disponibili in oltre 100 paesi attraverso una vasta rete di punti vendita monomarca, esclusivi e multiprodotto..
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