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[bookmark: _Hlk75431152]Niezależne testy potwierdzają, że opony Vredestein Quatrac Pro 2 charakteryzują się najlepszymi w swojej klasie właściwościami hamowania na mokrej nawierzchni oraz prowadzeniem na śniegu

· Wysokiej klasy opona całoroczna o wyjątkowo wysokich osiągach uzyskała ocenę „A” za przyczepność na mokrej nawierzchni we wszystkich rozmiarach
· W niezależnych testach prowadzenia na śniegu, w których porównano ją z czterema wiodącymi oponami całorocznymi, odnotowała najszybsze czasy okrążeń i uzyskała najwyższą ocenę kierowców
· Opona została przetestowana w ośrodku Applus+ IDIADA w Hiszpanii oraz w ośrodku testów zimowych UTAC w Finlandii
· Opona Quatrac Pro 2 jest już dostępna w całej Europie

29 października 2026 r. - Wiodące w swojej klasie właściwości całkowicie nowej opony całorocznej klasy premium o ultra wysokich osiągach (UHP) — Vredestein Quatrac Pro 2 — zostały potwierdzone w serii niezależnych testów przeprowadzonych w Hiszpanii i Finlandii. Stwierdzono, że opona ta wyznacza nowe standardy w zakresie skuteczności hamowania na mokrej nawierzchni, a na śniegu osiągnęła najszybsze czasy okrążeń w konkurencji z czterema wiodącymi oponami całorocznymi innych producentów.

Nowa opona Vredestein wykazała również o 8% większą odporność na ścieranie w porównaniu z poprzednim modelem, co przyczynia się do maksymalnego wydłużenia jej żywotności. Opór toczenia został zmniejszony o 10%, co pozwala zwiększyć zasięg pojazdu, co podkreśla jej przydatność w pojazdach elektrycznych najnowszej generacji.

Opona Quatrac Pro 2 jest już dostępna w szerokiej gamie rozmiarów, przeznaczonych do kół o średnicy od 17 do 24 cali. Potwierdzając swoje sportowe właściwości, opona ta będzie również oferowana w szerokościach przekroju sięgających nawet 355 mm, dzięki czemu nadaje się do niektórych z najmocniejszych samochodów osobowych dostępnych na rynku.

Najszybsza opona przeznaczona do jazdy po śniegu, zaprojektowana z myślą o osiągach 
Testy zimowe przeprowadzono w ośrodku testowym UTAC w Finlandii. Zespół UTAC ocenił oponę Quatrac Pro 2 oraz cztery konkurencyjne opony klasy premium, wykorzystując system testowania pojazdów wyposażony w czujniki, zamontowany w samochodzie BMW serii 5 w celu rejestrowania prędkości pojazdu i czasów okrążeń. Wszystkie opony poddano tym samym procedurom testowym, aby zapewnić rzetelne porównanie.

Opona Quatrac Pro 2 osiągnęła najlepszy czas okrążenia w teście prowadzenia na śniegu, wykazując się wyjątkową przyczepnością, równowagą i sterownością. Niezależni testerzy opisali tę oponę jako zapewniającą „doskonałą reakcję, stabilność i sterowność w każdych warunkach”.

Aby zapewnić maksymalną przyczepność na naśnieżonych nawierzchniach, opona Quatrac Pro 2 została wyposażona w lamele typu „3D interlocking” – czyli drobne nacięcia w blokach bieżnika – w obszarze barku opony. W odróżnieniu od tradycyjnych lameli o prostym cięciu, ich wewnętrzne powierzchnie mają zygzakowaty kształt zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej, co ogranicza ruch bloków bieżnika.

Wyznaczanie standardów przyczepności na mokrej nawierzchni
Firma Applus+ IDIADA przeprowadziła w Hiszpanii kolejne niezależne testy, oceniające właściwości jezdne i hamowanie opony Quatrac Pro 2 na suchej i mokrej nawierzchni. Opona Vredestein wypadła lepiej na mokrej nawierzchni niż jej główni konkurenci. Wszystkie opony zostały przetestowane na certyfikowanym pasie asfaltowym o kontrolowanej głębokości warstwy wody, aby ocenić ich zachowanie na mokrej nawierzchni.

Opona Quatrac Pro 2 zajęła pierwsze miejsce w grupie w warunkach deszczowych i zapewniła 7-procentową przewagę w hamowaniu na mokrej nawierzchni w porównaniu z jednym z najdłużej działających konkurentów w tym segmencie. Oddzielne testy potwierdziły, że opona ta uzyskała również ocenę „A” za przyczepność na mokrej nawierzchni w całym zakresie rozmiarów – co jest ewenementem w segmencie opon całorocznych UHP.

Aby zapewnić właściwości jezdne w każdych warunkach pogodowych, opona Quatrac Pro 2 została wyposażona w rowki wzdłużne, które maksymalizują jej odporność na aquaplaning, a także poprawiają skuteczność hamowania, przyczepność i trakcję na mokrej nawierzchni. Wszystkie rozmiary opony Quatrac Pro 2 posiadają cztery rowki wzdłużne – co również stanowi unikalną cechę w tej kategorii – oraz kierunkowe rowki poprzeczne, które zapewniają bardzo skuteczne odprowadzanie wody.

Daniele Lorenzetti, dyrektor ds. technologii w firmie Apollo Tyres Ltd, skomentował: „Marka Vredestein od dawna cieszy się uznaniem dzięki swoim oponom całorocznym klasy premium, a te niezależne testy potwierdzają tę reputację. Opona Quatrac Pro 2 zapewniła wyjątkową przyczepność i trakcję w porównaniu z innymi produktami klasy premium konkurencji, a jednocześnie charakteryzuje się większą wydajnością i dłuższą żywotnością w porównaniu ze swoim poprzednikiem”.

Aby uzyskać więcej informacji na temat asortymentu opon Vredestein, odwiedź stronę: https://www.vredestein.pl/

[KONIEC]

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 
Katie Wheeler
PFPR Communications
Katie.wheeler@PFPR.com

O firmie Apollo Tyres Ltd
Apollo Tyres Ltd to międzynarodowy producent opon i wiodąca marka opon w Indiach. Firma posiada wiele zakładów produkcyjnych w Indiach oraz po jednym zakładzie w Holandii i na Węgrzech. Firma sprzedaje swoje produkty pod dwiema globalnymi markami – Apollo i Vredestein – a jej produkty są dostępne w ponad 100 krajach poprzez rozległą sieć sklepów markowych, ekskluzywnych i oferujących szeroki asortyment.
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